呼吸机湿化器技术参数

温度控制范围：

1有创模式：水罐出口：35.5℃-42℃ 气道端：35℃-40℃

2无创模式：水罐出口：31℃-36℃ 气道端： 28℃-34℃

3温度性能：

3.1有创模式：>33mg 3.2无创模式>10mg

4可承载流量范围：

4.1有创模：60 Lpm 4.2无创模式：120 Lpm

5报警：

连接线、温度流量探头、水罐端、病人端故障时发出声光报警

6配置：

6.1850湿化器 1台

6.2加热丝连接线 （与现有材料接口一致） 1条

6.3温度流量探头 1条

数量：7台。