**椎间盘镜动力配件**

**一、动力手机 1把**

1.1手机及连线可高温高压消毒

1.2手机整体设计，无需术后拆卸保养

1.3组合式设计，上接头、钻头无需工具

1.4最高转速60000转/分

**★**1.5扭矩最大1.8 N.cm

1.6发热少，高低速转动时均无摆动或震动

1.7可采用手动控制方式

1.8长105mm，直径17mm，重量0.11kg

**二、手控开关 1个**

2.1全封闭防水防污染设计

2.2可提供无级变速，预设转速等多种转动模式

2.3与手机匹配，拆卸方便，无需使用工具

**＃**2.4手控带延长杆设置，可根据医生手术习惯进行调控

**三、磨钻接头** **1个**

3.1工作长度19.5cm

3.2角度：弯角

**＃**3.3专门为显微镜下微创手术设计的微创接头

**四、微型钻头**

4.1 3.0毫米火柴头型螺纹钻头 **1个**

4.2 3.0毫米火柴头型金刚砂钻头 **1个**

4.3 3.0毫米火柴头型锋利金刚砂钻头 **1个**

4.4 3.0毫米火柴头型精细金刚砂钻头 **1个**

**(注：“★、＃”指标为主要技术性能要求)**