1. 名称：双平面经直肠腔内探头（凸阵/线阵）
2. 用途：经直肠超声检查，适用于HI VISION Ascendus
3. 数量：一支
4. 探头主要参数：
5. 超声频率：凸阵4.0～8.0MHz；线阵5.0～10.0MHz
6. 探测深度：凸阵200mm以上；线阵150mm以上
7. 穿刺适配：能够匹配穿刺架穿刺
8. 扫描角度：凸阵扫描角度不小于200度
9. 扫查宽度：线阵扫查宽度不小于60mm