双腔体外临时起搏器参数：

1. 双腔起搏模式：DDD，DDI，DOO
2. 无起搏疗法：OOO
3. 起搏频率：30-200ppm
4. 高频起搏：80-800ppm
5. 输出波形：恒定电流-方波
6. 输出幅度：心房：0.1-20mA; 心室：0.1-25mA
7. 脉宽：心房：1.0ms; 心室：1.5ms
8. AV延迟：20-300ms
9. 灵敏度：心房：0.4-10mV, ASYNC; 心室：0.8-20mV, ASYNC
10. 不应期：心房：150-500ms
11. 电池：2-AA电池（1.5V）
12. 电池寿命：在频率为80次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天
13. 屏幕显示：上下两个屏幕显示
14. 显示参数：心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态
15. 指示灯：心房和心室起搏感知指示灯
16. 自检功能：开机自检
17. 暂停键：暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律
18. DOO/紧急键：按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏
19. 安全性：电除颤保护、静电保护
20. 认证：FDA认证
21. 其他要求：起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式、电池取出后持续工作30s、心房追踪自动调整PVARP和AV间期、上限频率、LED背景灯、自动PVARP、时间违规/警告、自动调整、安全模式

双腔体外临时起搏器的配置：双腔体外临时起搏器一台、AA碱性电池一组、说明书一本、便携包一个、连接线一组。

双腔体外临时起搏器的保修期为三年。

双腔体外临时起搏器到货期：90天

数量：2台。