**液氮罐**

1、采购内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单台配置要求 |
| 1 | 液氮罐 | 6台 | 标准配置 |

2、性能指标及要求：

* 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，最小化液氮蒸发速率，无需补充液氮可安全储存样品7个月
* 容量：47升
* 液氮罐瓶颈: 12.7cm
* 静态保存天数：121天
* 标配6个吊桶，可容纳冻存条
* 尺寸：50.8\*67.3
* 空罐重量及满罐重量：17.7KG
* 持久耐用的结构确保多年使用无故障
* 安全锁扣设计,保证样品安全